**Складская техника STILL GmbH (Германия)**

**СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗА.**

Электрические тележки (электроштабелеры) с подъемом:

электрическая тележка (штабелер) с поводковым управлением:

* [**Штабелер EXV и штабелер EGV**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=507&root=1&root=2) грузоподъёмностью 1-2 тонны (грузоподъёмность 1.000 кг/ 1.200 кг/1.400 кг/1.600 кг/2.000 кг)
* [**Штабелер EGV-S**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=507&root=1&root=2) с откидной платформой оператора (грузоподъёмность 1.400 кг / 2.000 кг).
* Штабелер **FV-X** (грузоподъёмность 1.600 кг).

двухуровневая тележка с поводковым управлением для складирования 2-х поддонов:

* тип **EXD** (грузоподъёмность 1.600 кг);
* тип **EGD** с откидной платформой оператора (грузоподъёмность 2.000 кг).

двухуровневая тележка для складирования 2-х поддонов, управление – стоя:

* тип **SD** (грузоподъёмность 2.000 кг )

штабелер для складирования поддонов, управление – стоя:

* тип **SV** (грузоподъёмность 1.200 кг )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**EGV**](http://www.still.de/egv.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_11.jpg | [**EGV-S**](http://www.still.de/654.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_12.jpg | [**FV-X**](http://www.still.de/654.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_12.jpg | [**EGD/EGD**](http://www.still.de/egd.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_13.jpg | [**SD**](http://www.still.de/sd.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_14.jpg | [**SV**](http://www.still.de/sv.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_15.jpg |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg_icon.jpg | 1000-2000 кг | 1400-2000 кг | 1200- 1600 кг | 1600 кг | 2000 кг | 1200 кг |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/pogr_icon.jpg | 5466 мм | 5390 мм | 5466 мм | 1544 мм | 1590 мм | 4145 мм |
| Проспект | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EGV_45_e_05_05.pdf&backuri=egv.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=Hochhubwagen_35_e_05.pdf&backuri=654.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=FV-X_HHe_11_07_TD.pdf&backuri=9244.0.30.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EGD_17_e_05_05.pdf&backuri=egd.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=SD_11_e_05_05.pdf&backuri=sd.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=SV_1_e_05_05.pdf&backuri=sv.0.43.html) |

Электроштабелеры, высотные штабелеры, ричтраки.

СКЛАДСКОЙ ШТАБЕЛЕР С ВЫДВИЖНОЙ МАЧТОЙ (ричтрак) (reach track) для складирования паллет, управление – сидя:

* тип [**FM-X**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=468) (грузоподъёмность 1.400 кг/1.600 кг/2.000 кг) может использоваться вне помещения (на улице)
* [**высотный штабелер ричтрак FM-X**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=468) (грузоподъёмность 1.000 кг/2.500 кг).

узкопроходный высотный штабелер, управление стоя

* тип **ESSM** (грузоподъёмность 1.000 кг/1.600 кг)

штабелер для складирования поддонов, управление – стоя: узкопроходный штабелер с 3-х сторонней обработкой груза для складирования поддонов, управление – сидя, из кабины оператора:

* тип **GX, GQ** (грузоподъёмность 1.000 кг / 1.300 кг / 1.500 кг)

узкопроходный штабелер предназначенный для складирования длинномерных грузов

* тип **FM-4W** (грузоподъёмность 1.250 кг до 2.500)

[**высотный узкопроходный штабелер с трехсторонней обработкой груза**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=492), для комплектации на высотных стеллажах.

* тип **MX-X, MX-Q** (грузоподъёмность от 500 кг до 1.500 кг).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**FM-SE**](http://www.still.de/fm.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/fm-x1.jpg | [**FM-X**](http://www.still.de/fm.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/fm-x1.jpg | [**ESSM**](http://www.still.de/639.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_22.jpg | [**GX/GQ**](http://www.still.de/640.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_23.jpg | [**MX-X, MX-Q**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_24.jpg |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg_icon.jpg | 1400-2000 кг | 1200-2500 кг | 1000-1600 кг | 1000-1350 кг | 1.500 кг |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/pogr_icon.jpg | до 7000 мм | до 11525 мм | до 4750 мм | до 13050 мм | 14800 мм |
| Проспект | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=fm-se_HHe2008) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=FM_4_e_05_05.pdf&backuri=fm.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EFSM_15_e_05_05.pdf&backuri=639.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=GX_GQ_1_e_05_05.pdf&backuri=640.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=MX_X_MX_Q_3_e_05_05_TD.pdf&backuri=mx-x.0.43.html) |

**СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ГРУЗА.**

Одноуровневые и многоуровневые подборщики заказов для комплектации:

горизонтальный комплектовщик (подборщик заказов):

* тип **EK 10** (грузоподъёмность 1.000 кг )
* тип **CX** (грузоподъёмность 1.000 кг / 1.600 кг / 2.000 кг )

вертикальный комплектовщик (подборщик заказов) для обработки высотных стеллажей:

* тип **EK** 11/12 (грузоподъёмность 1.000 кг/ 1.200 кг)

[**Высотный узкопроходный штабелер с трехсторонней обработкой груза MX-X**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=492), для комплектации на высотных стеллажах.

* тип **MX-X, MX-Q** (грузоподъёмность от 500 кг до 1.500 кг)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**EK 10**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html)   http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_31.jpg | [**EK 11/12**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html)   http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_32.jpg | [**CX**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html)   http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_33.jpg | [**MX-X, MX-Q**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html)   http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_34.jpg |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg.jpg | 1000 кг | 1200 кг | 2000 кг | 1500 кг |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/pogr_icon.jpg | до 1700 мм | 8640 мм | 700 мм | 14880 мм |
| Проспект | [**скачать**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/mx-x.0.43.html) |

**СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА.**

Электрические тележки (штабелеры) для перемещения груза:

ручная гидравлическая тележка:

* тип **HP** (грузоподъёмность 1.000 кг / 2.000 кг / 2.500 кг).

электрическая тележка с поводковым управлением:

* тип **EXU, EGU** (грузоподъёмность 1.600 кг / 1.800 кг / 2.000 кг / 3.000 кг);
* тип **EXU-S** с откидной платформой оператора (грузоподъёмность 2.000 кг / 2.200 кг / 2.400 кг).

электрическая тележка c поводковым управлением и небольшой высотой подъема, с дополнительной защитой оператора

* тип **EXU-H** (грузоподъёмность 2.000 кг, высота подъема 560 мм)
* электрическая тележка с водительской платформой:
* тип **FU-X / FS-Х** (грузоподъёмность 2.000-3.300 кг)
* тип **SU** (грузоподъёмность 2.000 кг)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**HP**](http://www.still.de/de_hp.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_41.jpg | [**EXU**](http://www.still.de/647.0.43.html)   http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_42.jpg | [**EXU-S**](http://www.still.de/648.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_43.jpg | [**EXU H**](http://www.still.de/649.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_44.jpg | [**FU-X/FS-X**](http://www.still.de/efu.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/fu_x_fs_x.jpg | [**SU**](http://www.still.de/su.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_46.jpg |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg.jpg | 1000–3000 кг | 1600-3000 кг | 2000-2400 кг | 2000 кг | 2000-3300 кг | 2000 кг |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/pogr_icon.jpg | 135 мм | 800 мм | 130 мм | 560 мм | 115-120 мм | 120 мм |
| Проспект | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=HPT_e_%2003_06_TD.pdf&backuri=de_hp.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EXU_56_e_05_05_TD.pdf&backuri=647.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EXU_S_e_11_05_TD.pdf&backuri=648.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=EXU_56_e_05_05_TD.pdf&backuri=649.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?http://www.still.de/downloads.php?filename=FU_X_FS_X_HHe_04_07_TD.pdf&backuri=9054.0.43.html&type=datasheet) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=SU_13_e_05_05.pdf&backuri=su.0.43.html) |

Тягачи, электрокары, электротягачи, платформенные тележки:

электротягач:

* электротягач тип **R 06-06** (груз на крюке 6.000 кг);
* электротягач тип **R 07-25** (груз на крюке 25.000 кг);
* [**электротягач CX-Z груз на крюке 4 тонны**](http://www.it-comp.ru/forklifts/still.php?id=473);

платформенная тележка (кара):

* тип **R 08-20** (г/п 2.000 кг);

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [**R 06**](http://www.still.de/659.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_51.jpg | [**R 07**](http://www.still.de/660.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_52.jpg | [**CX-Z**](http://www.still.de/660.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/cx_z.jpg | [**R 08**](http://www.still.de/738.0.43.html)  http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/still_sklad_53.jpg |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg_icon.jpg | 150 кг |  |  | 2000 кг |
| http://www.it-comp.ru/core/data/upimages/kg1_icon.jpg | до 1200 кг | до 5000 кг | до 3000 кг | 900 кг |
| Проспект | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=R_06_12_e_05_05.pdf&backuri=659.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=R_07-08_HHe.pdf&backuri=660.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=R_07-08_HHe.pdf&backuri=660.0.43.html) | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=R_07-08_HHe.pdf&backuri=738.0.43.html) |