**Электропогрузчики STILL GmbH (Германия)**

|  |  |
| --- | --- |
| Программа поставки электропогрузчиков фирмы STILL GmbH (Германия) включает следующие модели:  [**Электропогрузчик RX 50**](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=76) (грузоподъёмность 1.000 кг / 1.250 кг / 1.500 кг / 1.600 кг) 3-х колесное исполнение с одномоторным задним приводом и напряжением аккумулятора 24 Вольт. | |
| **[электропогрузчик RX50](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=76)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Модель** | **Г/п (кг) при ц.т. 500 мм** | **Напр. аккум. (Вольт)** | **Тех. данные (проспект)** | | **RX 50-10** | 1000 | 24 | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=RX_50_45_d_05_05_TD.pdf&backuri=1079.0.43.html) | | **RX 50-13** | 1250 | 24 | | **RX 50-15** | 1500 | 24 | | **RX 50-16** | 1600 | 24 | |
| **[Электропогрузчик RX 20](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=75)** (г/п 1.400 кг  / 1.600 кг / 1.800 кг / 2.000 кг) 3-х колесное исполнение (задние колеса сдвоенные) и 4-х колесное исполнение с 2-х моторным передним приводом и напряжением аккумулятора 48 Вольт. | |
| **[электропогрузчик RX20](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=75)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Модель** | **Г/п (кг) при ц.т. 500 мм** | **Напр. аккум. (Вольт)** | **Тех. данные (проспект)** | | **RX 20-15** | 1500 | 48 | [**скачать**](http://www.still.co.uk/downloads.php?filename=RX_20_05_GB_05_05_TD.pdf&backuri=3439.0.0.html) | | **RX 20-16** | 1600 | 48 | | **RX20-16P** | 1600 | 48 | | **RX 20-18** | 1800 | 48 | | **RX20-18P/h** | 1800 | 48 | | **RX 20-20** | 2000 | 48 | | **RX20-20P** | 2000 | 48 | | **RX20-20P/h** | 2000 | 48 | |
| **[Электропогрузчик RX 60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=77)** (г/п 1.600 кг / 1.800 кг / 2.000 кг) 4-х колесное исполнение с одномоторным передним приводом и напряжением аккумулятора 80 Вольт. | |
| **[электропогрузчик RX60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=77)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Модель** | **Г/п (кг) при ц.т. 500 мм** | **Напр. аккум. (Вольт)** | **Тех. данные (проспект)** | | **RX 60-16** | 1600 | 80 | [**скачать**](http://www.still.co.uk/downloads.php?filename=RX_60_16_20_GB_engl.pdf&backuri=3437.0.0.html) | | **RX 60-18** | 1800 | 80 | | **RX 60-20** | 2000 | 80 | |
| **[Электропогрузчик R 60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=78)** (г/п 2.200 кг / 2.500 кг / 3.000 кг / 3.500 кг ) 4-х колесное исполнение с одномоторным передним приводом и напряжением аккумулятора 80 Вольт. | |
| **[электропогрузчик R60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=78)** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Модель** | **Г/п (кг) при ц.т. 500 мм** | **Напр. аккум. (Вольт)** | **Тех. данные (проспект)** | | **R 60-22** | 2200 | 80 | [**скачать**](http://www.still.co.uk/downloads.php?filename=R_60_22_30_25_e_05_05.pdf&backuri=3435.0.0.html) | | **R 60-22I** | 2200 | 80 | | **R 60-25** | 2500 | 80 | | **R 60-25I** | 2500 | 80 | | **R 60-25L** | 2500 | 80 | | **R60-25LI** | 2500 | 80 | | **R 60-30** | 3000 | 80 | | **R 60-30I** | 3000 | 80 | | **R 60-35** | 3500 | 80 | |
| **[Электропогрузчик RX 60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=207)** (г/п 4.000 кг / 4.500 кг / 5.000 кг ) 4-х колесное исполнение с одномоторным передним приводом и напряжением аккумулятора 80 Вольт. | |
| [**[электропогрузчик RX60](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=207)**](http://www.it-comp.ru/forklifts/?id=207) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Модель** | **Г/п (кг) при ц.т. 500 мм** | **Напр. аккум. (Вольт)** | **Тех. данные (проспект)** | | **RX 60-40** | 4000 | 80 | [**скачать**](http://www.still.de/downloads.php?filename=RX_60_40_50_2_e_08_06TD_final.pdf&backuri) | | **RX 60-45** | 4500 | 80 | | **RX 60-50** | 5000 | 80 | |