**ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРУЖЕНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ**

**Вилочные погрузчики KALMAR** для обработки груженых контейнеров представлены следующими моделями: [[](http://www.it-comp.ru/forklifts/kalmar.php?id=442)](http://www.it-comp.ru/forklifts/kalmar.php?id=442)  
  
Вилочный погрузчик **DCE 330**   
Вилочный погрузчик **DCF 360-500**  
  
Вилочный погрузчик модель **DCF360CSG DCF410CSG DCF450CSG**   
Грузоподъемность, тонн 36 41 45   
Уровни загрузки 4 5 5   
Колесная база 6000 6000 6000   
Ширина 4450 4450 4450   
Масса погрузчика, тонн 66 70 75   
Размер передних/задних колес 18.00х25-18.00х25 18.00х33-18.00х33 18.00х33-18.00х33   
  
**Вилочные погрузчики Kalmar** выполняют самые разнообразные работы, благодаря чему широко используются не только в портах и терминалах, но и на предприятиях тяжелой промышленности.  
  
**Вилочные погрузчики Kalmar** имеют ряд преимуществ перед аналогами:   
высокая производительность вилочных автопогрузчиков;  
низкие эксплуатационные затраты и потребность в техобслуживании;  
превосходные показатели безопасности автопогрузчика;   
незначительное воздействие на окружающую среду; традиционная шведская надежность.