**ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20-50 ТОНН**

**Вилочные погрузчики KALMAR DCD 200-250, Вилочные погрузчики KALMAR DCF 280-500**

**Вилочные погрузчики KALMAR** грузоподъемностью от 20 до 50 тонн представляют собой мощные, производительные машины, сочетающие возможность быстрого подъема грузов с точностью выполнения работ. Эффективные малотоксичные двигатели с гидродинамической трансмиссией обеспечивают ровный ход и высокую экономичность. Мокрые дисковые тормоза эффективны и практически не требуют обслуживания.  
  
**Вилочные погрузчики KALMAR DCD 200-240 грузоподъёмность 20-24 тонны**  
  
Модель DCD 200-12/DCD 200-12LB DCD 220-12/DCD 220-12LB DCD 240-6LB DCD 240-9LB   
Центр нагрузки, мм 1200 1200 600 900   
Грузоподъемность, кг 20000 22000 24000 24000   
Колесная база, мм 4000 4000 3650 3650   
Ширина, мм 3050 3050 3050 3050   
Эксплуатационный вес, кг 29800 31200 29400 31900   
Размер передних/задних колес 14.00x24 14.00x24 14.00x24 14.00x24   
  
[[](http://www.it-comp.ru/forklifts/kalmar.php?id=441)](http://www.it-comp.ru/forklifts/kalmar.php?id=441)  
**Вилочные погрузчики KALMAR DCD 240-300 грузоподъёмность 24-30 тонн**  
  
Модель DCD 250-12/DCD 250-12LB DCD 280-12/DCD 280-12LB DCD 300-12/DCD 300-12LB   
Центр нагрузки, мм 1200 1200 1200   
Грузоподъемность, кг 25000 28000 30000   
Колесная база, мм 4250 4500 4500   
Ширина, мм 3050 3410 3410   
Эксплуатационный вес, кг 32900 37700 39000   
Размер передних/задних колес 14.00x24 16.00x25 16.00x25

**Вилочные погрузчики KALMAR DCE 330 грузоподъёмность 33 тонны**   
Модель DCE 330-12/DCE 330-12LB   
Центр нагрузки, мм 1200   
Грузоподъемность, кг 33000   
Колесная база, мм 4750   
Ширина, мм 3410   
Эксплуатационный вес, кг 41950   
Размер передних/задних колес 16.00x25   
  
  
**Вилочные погрузчики KALMAR DCF 370-500 грузоподъёмность 37 -50 тонн**  
  
Модель DCF 370-12 DCF 420-12 DCF 450-12 DCF 500-12   
Центр нагрузки, мм 1200 1200 1200 1200   
Грузоподъемность, кг 37000 42000 45000 50000   
Колесная база, мм 5000 5500 5500 6000   
Ширина, мм 4150 4150 4150 4150   
Эксплуатационный вес, кг 49300 51900 54800 61000   
Размер передних/задних колес 18.00x25 18.00x25 18.00x33 18.00x33